## Épreuve de contrôle continu

### L3 Réseaux 1, CC3, 2025

Tous les champs suivants sont à remplir. Hors de l'entête (nom, prénom, numéro étudiant), vous pouvez laisser un champ vide si vous ne connaissez pas la réponse. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur le bouton "Compiler les réponses" qui produira un paragraphe, c'est le texte à déposer sur celene.

Nom : |  |  | Prénom : |  |  | Numéro étudiant :

On considère le réseau suivant.

À certains routeurs (Ri) sont attachés un réseau terminal (i). Pour simplifier le schéma, on ne donne pas de nom d'interface, on remplace cette information par le nom du réseau sur lequel est connectée l'interface, qu'on appelle "LAN de sortie".

Les routeurs participent au protocole RIP pour déterminer des routes vers les réseaux terminaux, la valeur 16 représente l'infini. Au temps t, les tables RIP des routeurs R2 et R9 sont les suivantes :

Table RIP initiale de R2
Réseau terminal de destination | LAN de sortie | Passerelle | Distance
--- | --- | --- | ---
1 | F | R1 | 1
2 | 2 | _ | 0
4 | B | R8 | 2
5 | A | R0 | 2
8 | B | R8 | 1
9 | A | R0 | 3
|  | Table RIP initiale de R9
Réseau terminal de destination | LAN de sortie | Passerelle | Distance
--- | --- | --- | ---
1 | E | R7 | 5
2 | E | R7 | 4
4 | _ | _ | 16
5 | E | R7 | 2
8 | _ | _ | 16
9 | 9 | _ | 0

Au temps t, le routeur R2 envoie un vecteur RIP sur F, déterminez ce vecteur, puis donnez la table RIP mise à jour (au temps t+1) de R9. Si vous jugez que certaines lignes sont inutiles, laissez les vides.

Vecteur RIP de R2 sur F au temps t
Réseau terminal de destination | Distance
--- | ---
|  | Table RIP de R9 au temps t+1
Destination | LAN de sortie | Passerelle | Distance
--- | --- | --- | ---

Paragraphe réponses